2020.01.04 V-1.4

Добавлено автоотключение нагревателя протяжки после 30 минут простоя.

Добавлено автоотключение нагревателя спайщика после 60 минут простоя.

Добавлена индикация неподключенного термодатчика нагревателя протяжки. (ошибка 1)

Добавлена индикация неподключенного термодатчика нагревателя спайщика. (ошибка 2)

Добавлена индикация перегрева термодатчика нагревателя протяжки выше 330 градусов. (ошибка 3)

Добавлена индикация перегрева термодатчика нагревателя спайщика выше 330 градусов. (ошибка 4)

Исправлена ошибка несохранения в памяти скорости вытяжки прутка.

Добавлено меню сброса настроек к заводским. Находится в самом верху. После активации дождаться перезагрузки, а затем включить и выключить питание.

2020.01.05 V-1.5

Написана реакция контроллера на отвал датчиков температуры протяжки. (ошибка 5)

Написана реакция контроллера на отвал датчиков температуры спайщика. (ошибка 6)

2020.09.18 V1.9

Переработана работа клавиатуры. Добавлено ускорение при удержании. Пофиксены ложные срабатывания кнопок.